|  |  |
| --- | --- |
|  | **Инструкция по монтажу гибкого камня** |

**Внимание!** Транспортировка осуществляется в горизонтальном положении, не более 3-х рулонов друг на друга. Хранить материал в горизонтальном положении не более 2-х рулонов друг на друга. Помещение должно быть сухим. Если материал перевозился в холодное время года, то перед монтажом ему необходимо адаптироваться в помещении, где будет производиться монтаж, не менее 3 часов. Монтаж производится при комнатной температуре в сухом помещении и нормальной влажности. Монтаж на фасад производится в сухое время года при температуре воздуха от +15\*С.

**Подготовка поверхности**

Для укладки гибкого камня необходимо выполнить подготовку основания. Для этого достаточно тщательно выровнять, очистить и качественно загрунтовать стены. Технология монтажа гибкого камня схожа с поклейкой обоев.

Нюансами при монтаже этого материала являются: сгибание на внешних углах и подбор рисунка (при необходимости).

**Внимание! Поверхность, на которую вы будете клеить гибкий камень должна быть однородной по цвету (без цветовых пятен), т.к. гибкий камень светлых оттенков работает на просвет.**

**Резка**

Для резки материала используется строительный нож. Для получения ровного среза используйте линейку.

**Поклейка**

Перед поклейкой гибкого камня, с целью подбора рисунка, необходимо разложить два листа рядом друг с другом. Если в месте планируемой стыковки материала рисунки сильно разнятся, переверните один из листов гибкого камня на 180 градусов (левая сторона листа стыкуется с правой стороной листа той же серии и той же партии).

Гибкий камень клеится на специальный клей, наносимый валиком или кисточкой. Клей надо наносить как на гибкий камень, так и на подготовленный участок стены (основание). Сначала нанесите клей на гибкий камень и подождите 3-5 минут, в это время можно нанести клей на стену. При нанесении клея на гибкий камень, оставьте сухим верхнюю часть листа (10-15см). Так будет удобнее брать лист и переносить его на стену. Далее, возьмите гибкий камень за края, приложите его к стене и разгладьте валиком по всей поверхности, так же как и обычные обои. Когда лист будет приклеен, на сухую часть листа (которую оставили для удобства монтажа) нанесите клей кисточкой и приклейте.

Внимание! По истечении 3-5 минут необходимых для впитывания клея, гибкий камень должен быть наклеен на поверхность. Более длительный период впитывания может привести к деформации материала в процессе монтажа!

**Оформление углов**

При оформлении гибким камнем внутренних углов рекомендуем не сгибать лист, а резать. Так как при сгибании образуется полукруглый угол из-за толщины материала.

При работе на внешних углах гибкий камень нужно подготовить. Отметьте на тыльной стороне листа место предполагаемого сгиба, после чего сложите его в этом месте, лицевой стороной внутрь и разомните, как будто "катаете тесто". Делайте это плавно, без резких движений Материал станет заметно мягче и, его можно будет сгибать на внешний угол.

Нас часто спрашивают – можно ли использовать строительный фен для разогрева материала. Можно, но в этом нет необходимости, т.к. правильно подготовленный материал становится еще более мягким, а нанесенный клей еще более увеличивает пластичность гибкого камня.

Гибкий камень можно не загибать на угол, а разрезать и состыковать. При этом вы получите острый угол.

**Нанесение финишного (защитно-декоративного) покрытия**

Мы рекомендуем наносить защитное покрытие не только при внешней отделке и во влажных помещениях (ванная комната, кухня, бассейн и т.д.), но и при внутренней отделке. Защитное покрытие наносится валиком со средним ворсом или кисточкой.

Очень важно следить за подтеками, так как после высыхания убрать их будет невозможно. После обработки двух-трех метров, вернитесь к тому месту, откуда начинали работу и просмотрите наличие подтёков под разным углом освещения. Если они присутствуют, прикатайте их валиком или кисточкой.

1-2 слоя защитного покрытия визуально незаметны, но надолго продлят срок эксплуатации во внутренних сухих помещениях. Для влажных помещений и фасадов покройте гибкий камень 2-3 слоями. Если вы хотите добиться эффекта глянца – нанесите полиуретановое финишное покрытие

При возникновении каких-либо вопросов при монтаже и во избежание порчи материала, проконсультируйтесь со специалистом нашей компании по указанному в шапке телефонному номеру.