|  |  |
| --- | --- |
|  | **Инструкция по монтажу гибкого мрамора** |

**Внимание!** Транспортировка осуществляется в горизонтальном положении, не более 3-х рулонов друг на друга. Хранить материал в горизонтальном положении не более 2-х рулонов друг на друга. Помещение должно быть сухим. Если материал перевозился в холодное время года, то перед монтажом ему необходимо адаптироваться в помещении, где будет производиться монтаж, не менее 3 часов. Монтаж производится при комнатной температуре в сухом помещении и нормальной влажности. Монтаж на фасад производится в сухое время года при температуре воздуха от +15\*С

**Подготовка поверхности**

Для укладки гибкого мрамора необходимо выполнить подготовку основания. Для этого достаточно тщательно выровнять, очистить и качественно загрунтовать стены. Технология монтажа гибкого мрамора схожа с поклейкой обоев. Тонкости при монтаже этого материала касаются только внешних углов (см. ниже по тексту) и подбора рисунка (при необходимости).

**Внимание! Поверхность, на которую вы будете клеить гибкий мрамор должна быть однородной по цвету (без цветовых пятен), т.к. гибкий камень светлых оттенков работает на просвет.**

**Резка**

Для резки материала используется строительный нож. Хотите получить ровный срез – возьмите линейку.

**Поклейка**

Гибкий мрамор имеет четыре рисунка (№ 1,2,3,4), образующие, при указанной порядковой последовательности, единое полотно. Перед поклейкой гибкого мрамора, с целью подбора рисунка, необходимо разложить листы рядом друг с другом и убедиться, что листы сходятся по рисунку.

Гибкий мрамор клеится на специальный клей, наносимый валиком или кисточкой. Клей надо наносить как на гибкий мрамор, так и на подготовленный участок стены (основание). Сначала нанесите клей на гибкий мрамор и подождите 3-5 минут, в это время можно нанести клей на стену. При нанесении клея на гибкий мрамор, оставьте сухим верхнюю часть листа (10-15см). Так будет удобнее брать лист и переносить его на стену. Далее, возьмите гибкий мрамор за края, не повредив материал, приложите его к стене и аккуратно разгладьте валиком по всей поверхности. Когда лист будет приклеен, на сухую часть листа (которую оставили для удобства монтажа) нанесите клей кисточкой и приклейте.

Внимание! По истечении 3 минут необходимых для впитывания клея, гибкий мрамор должен быть наклеен на поверхность. Более длительный период впитывания может привести к деформации материала!

Берите гибкий мрамор сухими чистыми руками в процессе монтажа!

**Оформление углов**

При оформлении мрамором внутренних углов рекомендуем не сгибать лист, а резать. Так как при сгибании образуется полукруглый угол из-за толщины материала.

При работе на внешних углах согнуть гибкий мрамор, не повредив лицевую сторону материала, не получиться. В связи с этим единственным способом монтажа на подобных участках – порезка материала и его последующая стыковка. При правильном подборе рисунка - заметность линии соединения листов будет минимальна!

Швы на этом материале ни в коем случае, затирать нельзя!

**Нанесение финишного (защитно-декоративного) покрытия**

Мы рекомендуем наносить защитное покрытие не только при внешней отделке и во влажных помещениях (ванная комната, кухня, бассейн и т.д.), но и при внутренней отделке. Защитное покрытие наносится валиком со средним ворсом или кисточкой.

Очень важно следить за подтеками, так как после высыхания убрать их будет невозможно. После обработки двух-трех метров, вернитесь к тому месту, откуда начинали работу и просмотрите наличие подтёков под разным углом освещения. Если они присутствуют, прикатайте их валиком или кисточкой.

1-2 слоя защитного покрытия визуально незаметны, но надолго продлят срок эксплуатации гибкого мрамора во внутренних сухих помещениях. Для влажных помещений и фасадов покройте гибкий камень 2-3 слоями. Если вы хотите добиться эффекта глянца – нанесите 1-2 слоя акрилового финишного состава и 1 слой полиуретанового.

При возникновении каких-либо вопросов при монтаже и во избежание порчи материала, проконсультируйтесь со специалистом нашей компании по указанному в шапке телефонному номеру